此工程介绍了TIMG 作为基础定时器的操作

示例介绍：
	PA0、PA1、PD12 在定时器更新中断以600ms频率翻转
	
1. 定时器示例 ：
	频率：100M。
	周期：2MS
	
	定时器周期计算公式：(period+1)/Freq *(Prescaler+1)
	                   = (19999+1)/10000000 * (9+1)
					   =  0.002s
	
