
此工程介绍了TIMH如何输出多路PWM波形。

1. TIMH0 输出 PWM 并且产生中断。 你可选择后面列出来的四种中断 : TIMH_IT_TRIGA/TIMH_IT_TRIGB/TIMH_IT_TRIGC/TIMH_IT_UPDATE.
   PWM_H --> PC5
   PWM_L --> PC8
   
   1.1 PA0 将在TIMH0中断响应里面翻转。

2. TIMH1 和 TIMH2 输出 PWM 但不产生中断。

   TIMH1_PWM_H --> PC6
   TIMH1_PWM_L --> PC9
   
   TIMH2_PWM_H --> PC7
   TIMH2_PWM_L --> PC10   