此工程介绍了TIMH输出的PWM波形如何被Fault_PCI(FPCI)模块控制。
  

本demo在干什么 :

timh0 的 FPCI 模块控制PWM波形(实现波形刹车，即强制为用户设定的电平)。
外设(ioport/PA3) 通过 EBUS 连接到 FPCI 模块。
PA0 产生一个软件控制的刹车信号，连接如下所示。

PA0(刹车信号) --> PA3(Ioport) --> EBUS --> FPCI(timh0)

1. 连接引脚 PA0 到 PA3.

2. PA0 输出刹车信号。该信号是 Falut_pci(FPCI) 模块的输入信号。
   PA0 = 1 , 代表PWM波形刹车。
   PA0 = 0 , 代表PWM波形不刹车。

3. PA3 作为刹车信号的输入引脚，使用该引脚的ioport功能。

4. 波形输出如下所示:
           _   _         _   _         _   ________   _   ________
  PWM_H : | |_| |___0___| |_| |___0___| |_|    1   |_| |_|    1   |_
             _             _   _______   _          _   _            ...
  PWM_L : |_| |_____0_____| |_|   1   |_| |____0___| |_| |____0_____


!!更多波形细节请查阅 : timh\fault_pci_FPCI\doc\

  
 
