
此工程介绍了TIMH如何触发ADC采样。

1. TIMH0 将在 PC5 和 PC8输出PWM波形。

2. 使用ADC channel_2(PD9)。

3. ADC 触发信号将通过 EBUS 使能 ADC 产生一次采样转换。然后通过串口打印转换结果。

4. ADC 的采样转换时刻由 'trgiA' 设置。请参考代码 '第143行'!! 

5. PC0 的翻转由 EBUS 驱动, 指示 ADC 产生采样的时刻。

6. PC1 在TIMH0中断响应里面翻转。
   