本工程是SCI的IIC模块的中断模式收发代码示例。

两设备之间的IIC通讯

本工程的一号板发送数据给目标板，之后再接收目标板回传的数据。

！！！注意！！！

两个设备板如何连接

1. 接线示例

主设备（本工程）    <--->       从设备 

     I2C SCL      ---------     I2C SCL 
     I2C SDA      ---------     I2C SDA 
      GND         ---------       GND
	  
2. 代码注释

a. __MAXIMUM_RD_LENGTH__ 宏是用来设置要发送和接收的数据数量.