本工程是SCI的UART模块的代码示例。

两设备之间的串口通讯

本工程的一号板发送数据给目标板，之后再接收目标板回传的数据。

！！！注意！！！

两个设备板如何连接

1. 接线示例

   Board One    <--->    Board Two

    UART TX   ---------   UART RX
    UART RX   ---------   UART TX
      GND     ---------    GND
	  
2. 代码注释

a. __MAXIMUM_RD_LENGTH__ 宏是用来设置要发送和接收的数据数量。
b. __FIRST_TRANS_THEN_RECEIVE__ 宏是用来设置数据先发再收还是先收再发。