
此工程介绍了TIMH输出的多路PWM波形如何被sync_PCI(SPCI)模块控制实现同步启动。

1. 多路 pwm 波形同步启动应该使用 sync_PCI(SPCI) 模块.

2. timh1的 sync_PCI(SPCI) 模块和 timh2的 sync_PCI(SPCI) 模块被配置为旁路使能(bypass enable)。
   这两个timh的 sync_PCI(SPCI) 模块旁路源都设置为timh0。
 
 
 !!更多波形细节请查阅 : timh\sync_pci_SPCI\doc\
 
