
本工程是SCI SPI的两设备板之间的数据收发示例代码。

本主设备发送数据完成之后，再将从设备中读取数据。

！！！注意！！！

如何连接主设备和从设备？

1. 接线示例

   主设备      <--->       从设备
    SPI CS     -------    NC (Not Connected)
    SPI SO     -------    SPI SI
    SPI SI     -------    SPI SO
	SPI SCK    -------    SPI SCK
      GND      -------      GND
	  
2. 代码注释

   a. 宏 __MAXIMUM_RD_LENGTH__ 是用来设置SPI传输的数据数量.


