此工程介绍了TIMH的前沿消隐(LEB)功能与Fault_PCI(FPCI)模块共同工作。

1. 前沿消隐(LEB)功能与Fault_PCI(FPCI)模块共同工作。

2.
  PWM_H 输出引脚是 PC5.
  PWM_L 输出引脚是 PC8

 输出波形如下所示 :
        _____                             _____
 PWM_H |     |_____________0_____________|     |__
              ___                               __ ...
 PWM_L |_____|   |_________0___________________|   
 
             |   |
             |   |-> LEB 计数达到 200us, FPCI 生效.
             |       
             |-> 启动沿, 配置为PWM_H的下降沿.
 
 3. 翻转PC1以指示启动沿的位置.
 
 !!更多波形细节请查阅 : timh\leading_edge_blanking_LEB\doc\
 
