此工程介绍了TIMS 作为基础定时器的操作

示例介绍：
	PA0、PA1、PD12 在定时器更新中断中翻转
	PD6 翻转波形输入进PC8 两个周期，TIMS0配置为捕获PWM波形方式，通道1捕获上升沿，通道2捕获下降沿。
1. 定时器示例 ：
	频率：100M。
	
	定时器周期计算公式：(period+1)/Freq *(Prescaler+1)
	                   = (0xfffe+1)/10000000 * (99+1)
					   =  65.535ms
	
