此工程介绍了TIMS 作为PWM的操作

示例介绍：
	PA0、PA1、PD12 在定时器更新中断中翻转
	TIMS0_CH0 - TIMS0_CH1 PWM 16K
	
1. 定时器示例 ：
	频率：100M。
	周期：16K
	
	定时器周期计算公式：(period+1)/Freq *(Prescaler+1)
	                   = (3124+1)/10000000 * (0+1)
					   =  31.25us
	中心对齐：周期 = 31.25us *2 = 62.5us
	频率：1/62.5us = 16000HZ
	
