此工程介绍了CMP0 的操作

示例介绍：
	P 端选择 XP42(PD9)
	N 端选择 DAC值
	OUT端选择 PC8
	
	引脚PB11固定频率翻转输入P端（XP42）
	固定频率读取OUT引脚状态并打印
	中断中获取边沿状态并打印
		
	
1. DAC电压计算 ：
	频率：200M。
	
	VDD: 芯片电源电压
	DAC电压计算公式：Vdacx = VDD* DACx_CODE/4096
						   = 3.3V * 1000/4096
						   = 0.8V
				或
					Vdacx = VDD* DACx_CODE/4096
						   = 5V * 1000/4096
						   = 1.22V
2、DAC 值设置1000固定值