

JFlash使用说明

0、JLink安装：安装在默认路径




安装完成后JFlash.exe位于目录：C:\Program Files\SEGGER\JLink\


1. 以管理员权限运行install\_jlink.bat，拷贝相关文件进入SEGGER安装目录；




2、双击JFlash.exe，打开JFlash；




3、点击Other...按钮，到目录“...\SEGGER\JLink\Samples\JFlash\ProjectFiles\Kiwi”选择对应芯片的jFlash工程文件；




工程文件打开后，如下图所示（此处选择了KPM32R24TTCKRG.jflash工程）：




4、确保JLink与目标芯片和电脑在物理上已经连接好之后，点击“Target--->Connect”:





连接成功后，log窗口显示“Connected successfully”




5、点击“File--->Open data file ...”，选择要烧录的程序固件（hex/bin）:









6、点击“Target--->Manual Programming--->Erase Chip”，擦除芯片Flash；




擦除成功，log窗口如下所示：



7、点击“Target--->Manual Programming--->Program & Verify”，烧录程序；



烧录成功后，log窗口如下所示：



8、重启芯片。