此工程介绍了Flash的写操作和页擦除操作。
1. Flash写数据示例 ：把16个字节写到Flash的最后一页的起始位置，然后读回来并检查数据正确性。

数据内容        : 0xA5A5A5A5 
烧写地址        : FLASH_CODE_PAGESIZE * FLASH_CODE_MAX_SECTNUM 
烧写类型        : FLASH_TYPEPROGRAM_WORD

2. Flash擦除示例 : 擦除Flash的最后一页。
擦除页          : FLASH_CODE_MAX_SECTNUM 
擦除类型        : FLASH_TYPEERASE_SECTORS


