
Keil Pack包使用说明


1. 双击Pack文件安装；




1. 打开一个Keil工程，选择所使用的芯片（请看芯片上的丝印）；



1. 调试配置：
2. 选择J-LINK/J-TRACE Cortex；



1. 调试口选择“SW”，速率选择“3MHz”；



1. 根据芯片的Flash大小选择合适的烧录文件；

